TCP ne tür bir bağlantıdır ? cevap = connection-oriented Relaible

OSI nin tanımlanmasıda hangisi kullanılır ? cevap =protokolü

Hangisi statik bir routing algoritmadır? cevap = flooding

Leaky bucket algoritması kendısını gelen akıntıya gore duzenler (cevap Yanlıs)

Hangisi virtual curciut kullanmaz = cevap hiçbiri (sıklar ATM, frame relay,x.25 ?)

OSI 'nin 7. katmanı session layerdir (cevap yanlış)

connectionless bağlantıların connection-oriented bağlantılara gore artıları nelerdir?

distance vektor algoritmasının link state algoritmasına gore artıları nelerdir?

Routing olmayan bir Hostun routing uygulamasına ıhtıyacı yoktur? Cevap Doğru?

Congestion oldugunda asagıdakılerın hangılerının yapılması faydalı olur ? cevap = en son gelen paketlerin atılması + ?

IPC mesajlaşma protokollerini yazın hangı katmanda olduklarınıda belirtin

make file nasıl yapılır ornege iyi calıs sınavda 30 puanlık koydu(bu yok eski)

paket anahtarlama nin devre anahtarlamaya göre avantajları